# Digitialisierung

Je feiner der Raster desto Kleiner die Digitalisierungsfehler

Grafik 2)  
Bei Kraetzer auf CD’s 🡪 graf wird rund.

Grafik 3)

Man braucht genug Messpunkte zum Messe. Immer doppelt so viel Messpunkte wie Herzanzahl.

Je größer der Rauschabstand desto besser. Wird in dB angegeben. Je mehr bit desto geringeres Rauschen.